|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrollitav sõlm | OK EI | Puudus/märkus |
| ***Ülevalt*** | |  |
| * Pidurisüsteemi märgulambid (ABS, EBS, ...) | □ □ |  |
| * Pidurid (tõhusus, erinevus, toimimine, ...) | □ □ |
| * Tagatuled (pidur, tagurdus, udu, suund, ohu, ääre, numbri) | □ □ |
| * Identifitseerimine (VIN, andmesilt, reg.nr.) | □ □ |
| * Registriandmed (keretüüp, mõõtmed) | □ □ |
| * Raami ja pealisehituse seisukord väljast | □ □ |
| * Pealisehituse/vaheraami kinnitus raamile | □ □ |
| * Allasõidutõkked | □ □ |
| * Eesmised ja külgmised tuled (ääre-, suuna- ja ohutuled) | □ □ |
| * Helkurid, helkurlint märgistus, tunnusmärgid | □ □ |
| * Rehvid ja veljed | □ □ |
| * Porikaitsmed | □ □ |
| * Haakeseade | □ □ |
| * Esitelje pöördering | □ □ |
| * Veduki ja haagise vahelised pidurisüsteemi ühendused (pneumo- ja elektriühendused) | □ □ |
| ***Alt*** | |  |
| * Vedrustus (telg, puks, amort, vedru, ...) | □ □ |  |
| * Veermik (rattalaager, rehv) | □ □ |
| * Raami ja pealisehituse seisukord | □ □ |
| * Pidurisüsteem (ketas, klots, trummel, hõõrdkate, voolik, pidurikamber, pidurinarre, õhuleke, ventiil, regulaator, õhupaak, ...) | □ □ |
| * Muud osad ja nende kinnitus | □ □ |
|  | | |