|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrollitav sõlm | OK EI | Puudus/märkus |
| ***Väljast*** | |  |
| * Identifitseerimine (TIN, andmesilt, reg. märk) | □ □ |
| * Registriandmed (värvus, mõõtmed, ...) | □ □ |
| * Esituled (lähi, kaug, äär, suund, ohu) | □ □ |
| * Tagatuled (pidur, suund, ohu, ääre, numbri, helkur) | □ □ |
| * Muud tuled (vilkur, töötuli, tunnusmärgid) | □ □ |
| * Uks, luugid, astmelaud | □ □ |
| * Raami, kere, kabiini, pealisehituse seisukord ja kinnitus | □ □ |
| * Tõsteseade, riputusseade, haakeseade | □ □ |
| * Juhtimisseade (rooliajam, roolimehhanism, käändmik) | □ □ |
| * Mootor, väljalaskesüsteem (suitsemine, lekked) | □ □ |
| * Jõuülekanne ja selle katted | □ □ |
| * Vedrustus (telg, puks, amort, vedru, ...) | □ □ |
| * Veermik (rehv, velg, rattalaager) | □ □ |
| * Pidurisüsteemi osad | □ □ |
| * Muud osad ja nende kinnitus (nt porikaitse) | □ □ |
| ***Seest*** | |  |
| * Iste, turvavöö | □ □ |
| * Tulede lülitid ja märgulambid | □ □ |
| * Lisavarustus, helisignaal | □ □ |
| * Klaasid, vaateväli, peeglid | □ □ |
| * Klaasipesurid ja -puhastid | □ □ |
| * Juhtimine ja käitamine (rooliratas, seisupidur, käivitusblokeering, pedaalid) | □ □ |
| ***Pidurid*** | |  |
| * Sõidupidur (tõhusus, erinevus, toimimine, ...) | □ □ |
| * Seisupidur (rakendumine, lukustumine, toimimine, ...) | □ □ |
| Tractor Sketch. Royalty Free Cliparts, Vectors, And Stock Illustration.  Image 84066857. | | |