|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrollitav sõlm | OK EI | Puudus/märkus |
| ***Väljast*** |  |
| * Identifitseerimine (TIN, andmesilt, reg. märk)
 | □ □ |
| * Registriandmed (värvus, mõõtmed, ...)
 | □ □ |
| * Esituled (lähi, kaug, äär, suund, ohu)
 | □ □ |
| * Tagatuled (pidur, suund, ohu, ääre, numbri, helkur)
 | □ □ |
| * Muud tuled (vilkur, töötuli, tunnusmärgid)
 | □ □ |
| * Uks, luugid, astmelaud
 | □ □ |
| * Raami, kere, kabiini, pealisehituse seisukord ja kinnitus
 | □ □ |
| * Tõsteseade, riputusseade, haakeseade
 | □ □ |
| * Juhtimisseade (rooliajam, roolimehhanism, käändmik)
 | □ □ |
| * Mootor, väljalaskesüsteem (suitsemine, lekked)
 | □ □ |
| * Jõuülekanne ja selle katted
 | □ □ |
| * Vedrustus (telg, puks, amort, vedru, ...)
 | □ □ |
| * Veermik (rehv, velg, rattalaager)
 | □ □ |
| * Pidurisüsteemi osad
 | □ □ |
| * Muud osad ja nende kinnitus (nt porikaitse)
 | □ □ |
| ***Seest*** |  |
| * Iste, turvavöö
 | □ □ |
| * Tulede lülitid ja märgulambid
 | □ □ |
| * Lisavarustus, helisignaal
 | □ □ |
| * Klaasid, vaateväli, peeglid
 | □ □ |
| * Klaasipesurid ja -puhastid
 | □ □ |
| * Juhtimine ja käitamine (rooliratas, seisupidur, käivitusblokeering, pedaalid)
 | □ □ |
| ***Pidurid*** |  |
| * Sõidupidur (tõhusus, erinevus, toimimine, ...)
 | □ □ |
| * Seisupidur (rakendumine, lukustumine, toimimine, ...)
 | □ □ |
| Tractor Sketch. Royalty Free Cliparts, Vectors, And Stock Illustration.  Image 84066857. |