|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollitav sõlm | OK | EI | Puudus/märkus |
| ***Ülevalt*** | | |  |
| * Pidurisüsteemi märgulambid (ABS, EBS, ...) |  |  |
| * Pidurid (tõhusus, erinevus, toimimine, ...) |  |  |
| * Esituled (lähi, kaug, udu, suund, ohu, ääre, päeva) |  |  |
| * Tagatuled (pidur, tagurdus, udu, suund, ohu, ääre, numbri) |  |  |
| * Küljetuled (ääre-, suuna- ja ohutuled) |  |  |
| * Muud tuled (vilkur, töötuled) |  |  |
| * Helkurid, helkurlint märgistus, tunnusmärgid |  |  |
| * Identifitseerimine (VIN, andmesilt, reg.nr) |  |  |
| * Registriandmed (keretüüp, värvus, ...) |  |  |
| * Raami, kabiini ja pealisehituse seisukord väljast |  |  |
| * Kabiini, pealisehituse, vaheraami kinnitus raamile |  |  |
| * Allasõidutõkked, kütusepaak |  |  |
| * Rehvid, veljed, porikaitsmed |  |  |
| * Haakeseade |  |  |
| * Esitulede reguleeritus (lähi, udu) ja pesurid |  |  |
| * Uksed, istmed, turvavööd |  |  |
| * Aknad, kojamehed |  |  |
| * Lisavarustus, sõidumeerik, helisignaal |  |  |
| * Heitmed |  |  |
| ***Alt*** | | |  |
| * Vedrustus (telg, puks, amort, vedru, šarniir, hoob, varras, tolmukatted, ...) |  |  |
| * Veermik (rattalaager, rehv) |  |  |
| * Rool, rooliajam, roolimehhanism |  |  |
| * Raami ja pealisehituse seisukord |  |  |
| * Pidurisüsteem (ketas, klots, trummel, hõõrdkate, voolik, pidurikamber, pidurinarre, õhuleke, ventiil, regulaator, õhupaak, kompressor) |  |  |
| * Mootor, väljalaskesüsteem, lekked |  |  |
| * Muud osad ja nende kinnitus |  |  |
| Märkused: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollitav sõlm | OK EI | Kontrollitav sõlm | OK EI |
| ***Identifitseerimine*** | | ***Tuled*** |  |
| Reg.märgid | □ □ | Esituled (lähi, kaug, udu, päeva) | □ □ |
| VIN-kood ja andmesilt | □ □ | Esitulede (lähi, udu) reguleeritus | □ □ |
| Reg. andmed (keretüüp, värvus) | □ □ | Ääretuled (ees, taga, küljel) | □ □ |
| ***Pidurisüsteem*** | | Suuna- ja ohutuled | □ □ |
| ABS, EBS märgulambid | □ □ | Pidurituled | □ □ |
| Sõidupidur (tõhusus, toimimine) | □ □ | Tagumine udutuli | □ □ |
| Seisupidur (tõhusus, toimimine) | □ □ | Tagurdustuli | □ □ |
| Piduripedaal, seisupidurikraan | □ □ | Numbrituled | □ □ |
| Kompressor | □ □ | Helkurid, helkurmärgistus, tunnusmärgid | □ □ |
| Õhupaagid | □ □ | Vilkurid, töötuled | □ □ |
| Pidurivoolikud | □ □ | ***Veermik ja vedrustus*** |  |
| Hõõrdkatted ja piduriklotsid | □ □ | Teljed | □ □ |
| Piduritrumlid ja -kettad | □ □ | Rattalaagrid | □ □ |
| Pidurikamber, vedruaku, pidurinarre | □ □ | Rehvid ja veljed | □ □ |
| Pidurdusjõu regulaator, piduriventiilid | □ □ | Vedrud, õhkvedrustus | □ □ |
| Õhulekked | □ □ | Amortisaator, stabilisaator | □ □ |
| Muud pidurisüsteemi osad | □ □ | Pikivardad, õõtshargid, ... | □ □ |
| ***Juhtimisseade*** | | Vedrustuse liigendid | □ □ |
| Roolilatt, -karp, -reduktor | □ □ | ***Raam, kere, kabiin, pealisehitus*** |  |
| Roolimehhanismi kinnitus | □ □ | Raami, kere, pealisehituse seisukord | □ □ |
| Roolihoovastik, käändmik | □ □ | Kabiini, vaheraami, pealisehituse kinnitus | □ □ |
| Roolivõimendi | □ □ | Allasõidutõkked | □ □ |
| Rooliratas, vabakäik | □ □ | Haakeseade | □ □ |
| ***Nähtavus*** | | Porikaitsmed | □ □ |
| Klaasid | □ □ | Uksed, luugid | □ □ |
| Vaateväli, peeglid | □ □ | Istmed, turvavööd | □ □ |
| Klaasipesurid ja -puhastid | □ □ | Helisignaal | □ □ |
| Klaasitõstukid | □ □ | Sõidumeerik, kiiruspiirik | □ □ |
| ***Mootor ja jõuülekanne*** | | Lisavarustus | □ □ |
| Heitgaasid ja nende kontrollseadmed | □ □ | Hüdro- ja korvtõstuki audit | □ □ |
| Väljalaskesüsteem ja summuti | □ □ |  |  |
| Mootor ja jõuülekanne | □ □ |  |  |
| Kütusepaak, toitesüsteem | □ □ |  |  |
| Lekked | □ □ |  |  |
| Märkused: | | | |